[valueport]
	databasekey = "acos"
	view = tps_msecs
	rawformat = "%11ld"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 6
	column = 1
	title = "acos"
	displayrate = "F08ST02"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = acos
		[polynomial]
			bitmask = 0x00000fff
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 4.8828e-004
			a0 = -1.
[valueport]
	databasekey = "asin"
	view = tps_secs
	rawformat = "%11ld"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 6
	column = 17
	title = "asin"
	displayrate = "F08ST05"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = asin
		[polynomial]
			bitmask = 0x00000fff
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 4.8828e-004
			a0 = -1.
[valueport]
	databasekey = "atan"
	view = tps_msecs
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 6
	column = 33
	title = "atan"
	displayrate = "F08ST04"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = atan
		[polynomial]
			function = integerbyteswap
			bitmask = 0x0000ff00
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "ceil"
	view = tps_msecs
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.1f"
	row = 6
	column = 49
	title = "ceil"
	displayrate = "F08ST04"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = ceil
		[polynomial]
			bitmask = 0x00007fff
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 0.33333
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "cos"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 6
	column = 65
	title = "cos"
	displayrate = "F08ST02"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = cos
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "cosh"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 11
	column = 1
	title = "cosh"
	displayrate = "F08ST03"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = cosh
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "exp"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 11
	column = 17
	title = "exp"
	displayrate = "F08ST07"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = exp
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "fabs"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 11
	column = 33
	title = "fabs"
	displayrate = "F08ST04"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = fabs
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "floor"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 11
	column = 49
	title = "floor"
	displayrate = "F08ST05"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = floor
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "j0"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 11
	column = 65
	title = "j0"
	displayrate = "F08ST07"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = j0
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "j1"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 16
	column = 1
	title = "j1"
	displayrate = "F08ST05"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = j1
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "log"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 16
	column = 17
	title = "log"
	displayrate = "F08ST05"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = log
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "log10"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 16
	column = 33
	title = "log10"
	displayrate = "F08ST06"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = log10
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "sin"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 16
	column = 49
	title = "sin"
	displayrate = "F08ST05"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = sin
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "sinh"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 16
	column = 65
	title = "sinh"
	displayrate = "F08ST08"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = sinh
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "sqrt"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 21
	column = 1
	title = "sqrt"
	displayrate = "F08ST05"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = sqrt
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "tan"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 21
	column = 17
	title = "tan"
	displayrate = "F08ST05"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = tan
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "tanh"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 21
	column = 33
	title = "tanh"
	displayrate = "F08ST02"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = tanh
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "y0"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 21
	column = 49
	title = "y0"
	displayrate = "F08ST07"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = y0
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "y1"
	view = packetdata
	rawformat = "%6hd"
	displayformat = "%7.3f"
	row = 21
	column = 65
	title = "y1"
	displayrate = "F08ST06"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	[calibration]
		function = y1
		[polynomial]
			a4 = 0.
			a3 = 0.
			a2 = 0.
			a1 = 1.
			a0 = 0.
[valueport]
	databasekey = "Mathematical"
	view = page_no
	datatype = "%0c"
	row = 34
	column = 6
	title = "    Mathematical     "
	units = "  Calib. functions   "
	displayrate = "F04ST02"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	border = off
	drawenable = off
