[valueport]
	view = vtelfr_cnt
	rawformat = "%11ld"
	displayformat = "%10lu"
	row = 35
	column = 60
	displayrate = "F01ST01"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	border = off
	drawenable = off
[valueport]
	view = vtelfr_cnt
	rawformat = "%11ld"
	displayformat = "%10lu"
	row = 35
	column = 60
	displayrate = "F32ST32"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	border = off
	drawenable = off
[valueport]
	view = tps_secs
	rawformat = "%5d"
	displayformat = "%13s"
	row = 35
	column = 1
	displayrate = "F01ST01"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = white
	border = off
	[calibration]
		function = elapsed_time
[valueport]
	view = c_ltime
	rawformat = "%lu"
	displayformat = "%24s"
	row = 35
	column = 57
	displayrate = "F01ST01"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = white
	border = off
	[calibration]
		function = asciictime
[valueport]
	databasekey = "Page"
	view = page_no
	datatype = "%5hu"
	row = 34
	column = 1
	title = "Page"
	displayrate = "F04ST02"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = white
	border = off
[valueport]
	databasekey = "0..3..6..9..c..f"
	view = vtelfr_cnt
	rawformat = "%5d"
	displayformat = "%16s"
	row = 34
	column = 65
	title = "0..3..6..9..c..f"
	displayrate = "F01ST01"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	border = off
	[calibration]
		function = packetbar
[valueport]
	databasekey = "TPS"
	view = page_no
	rawformat = "%5d"
	displayformat = "%0s"
	row = 35
	column = 14
	units = "   TPS for Windows     (C) MST 1991-2018  "
	displayrate = "F04ST04"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = white
	border = off
	drawenable = off
[valueport]
	view = err_upper
	datatype = "%32s"
	row = 33
	column = 28
	displayrate = "F04ST03"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	border = off
[valueport]
	view = err_lower
	datatype = "%32s"
	row = 34
	column = 28
	displayrate = "F04ST03"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	border = off
[valueport]
	databasekey = "Step"
	view = tps_flags
	rawformat = "%8lx"
	displayformat = "%3c"
	row = 34
	column = 60
	title = "Step "
	units = " "
	displayrate = "F01ST01"
	backgroundcolor = blue
	bordercolor = white
	titlecolor = white
	valuecolor = yellow
	border = off
	[calibration]
		function = onoffbit
		[bitoperation]
			bitmask = 0x00100000
[packet]
	[sync]
		length = 16
		pattern = 0x1234
		mask = 0xffff
		reportsyncloss = on
	ccsds = off
	fixedpacketlength = 128
	packetcounterlength = 0
	sumcheck = off
	time = off
[system]
	sound = on
	backupperiod = 29
	flushperiod = 10
	bufsize = 16384
	timeoutperiod = 60
	[input]
		[serial]
			enable = no
			comport = 1
			baud = 9600
			databits = 8
			stopbits = 1
			parity = "none"
			bufsize = 8192
		[file]
			format = "r"
			filemode = "rb"
			bufsize = 16384
		[network]
			tcpportno = 2001
			udpportno = 2002
			bufsize = 131072
	[output]
		[serial]
			enable = no
			comport = 1
			baud = 9600
			databits = 8
			stopbits = 1
			parity = "none"
			bufsize = 8192
		[network]
			tcpportno = 2001
			udpportno = 2002
			bufsize = 8192
	[video]
		windowbackcolor = white
		windowforecolor = black
	[tuning]
		looptime = 10
